Rafmælingar - æfingar með sveiflusjá

Nöfn:

Dagsetning:

1 Mæling með riðspennu

Teiknið mynd af uppsetningu:

Tafla 1: Spennumælingar. Setjið viðeigandi einingar inn í töfluna. Berið saman tvö spennugildi, aflestur af sveiflusjá og fjölmæli fyrir tvær tíðnir, td 50Hz og 5kHz.

Sveiflusjá Fjölmælir f_{sv} y_{tit} y_v k_v V_v V_{rms} V_f

f_{sv} tíðni, aflestur af sveiflugjafa y_{tit} topp-í-topp útslag (ein. sveiflusjár) y_v útslag (ein. sveiflusjár) k_v kvarði sveiflusjár (spennuás) V_v toppgildi spennu V_{rms} RMS gildi spennu V_f spenna samkvæmt fjölmæli

Tafla 2: Tíðnimælingar. Setjið viðeigandi einingar inn í töfluna. Berið saman tvö tíðnigildi, aflestur af sveiflusjá og sveiflugjafa.

f_{sv} n_t x_t k_v T f

n_t fjöldi sveiflna x_t aflestur (ein. sveiflusjár) k_t kvarði sveiflusjár (tímaás) T sveiflutími f reiknuð tíðni

2 Tíðni húsrafmagns

Teiknið mynd af uppsetningu:

Tafla 3: Mælingar á bæjarspennu. Setjið viðeigandi einingar inn í töfluna.

Spenna Tíðni y_v k_v V_{bs} n x_t k_t T f

V_{bs} útgangsspenna dyrabjölluspennisins

3 Lissajous myndir

Teiknið Lissajous myndir á gröfin